雷达产生波形控制信号



控制信号，噪声幅度为0.1，产生的回波信号



64组数据



经过非相参积累后输出结果



阈值检测结果



噪声幅度为1，产生的回波信号



64组数据



非相参积累后结果



阈值检测结果



不加任何信号的回波信号



64组数据



经过非相参积累后的结果



阈值检测结果

